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Despicator vertical lemne RURIS DLV1600
	Putere motor
	3000 W

	Alimentare motor
	230V

	Frecventa
	50 Hz

	Grad protectie
	IP54

	Forta maxima despicare
	10 tone

	Viteza motor
	2800 rpm

	Diametru despicare
	Ø70-ø400 mm

	Lungime maxima de despicare 
	600 mm

	Capacitate rezervor hidraulic 
	5.6 L

	Greutate neta
	120 kg

	Accesorii
	Roti pt transport




