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Robot de tuns gazon RURIS RXR1550

	Tip motor
	Motor electric fără perii

	Voltaj baterie Li-ion
	20V

	Capacitate baterie Li-ion
	5Ah

	Tip conexiune
	Bluetooth, Wifi

	Timp de încărcare
	180 min

	Timp de lucru
	260 min

	Turație motor
	3100 rpm

	Lățime de tăiere
	180 mm

	Înălțime de tăiere
	20mm-60mm

	Tip lamă
	Disc cu 3 tăișuri

	Unghi maxim de urcare
	20°

	Viteza maximă
	0.4 m/s

	Suprafață maximă
	1500 mp

	Garanție
	24 luni
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