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Despicator vertical lemne RURIS DLV900
	Putere motor
	3000 W

	Alimentare motor
	230 V

	Frecventa
	50 Hz

	Grad protectie
	IP 54

	Forta maxima despicare
	9 tone

	Viteza motor
	2800 rpm

	Diametru despicare
	Ø70 - Ø 400 mm

	Lungime maxima de despicare 
	550 mm

	Capacitate rezervor hidraulic 
	4 L

	Greutate neta cu accesorii
	92 kg

	Accesorii
	roti pentru transport
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