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Triciclu electric Cargo RURIS PILOT3130G
	Tip motor
	Electric 

	Putere motor maximala
	3600W

	Putere motor nominala
	1800W 

	Baterie
	Plumb acid 72V 58Ah

	Autonomie
	Pana la 80Km

	Timp de încărcare
	6-8 ore

	Incarcator standard EU
	72V 7A

	Reductor forta
	DA

	Viteza maxima
	25Km/h

	Capacitate încărcare
	1 sofer 

	Greutate maxima suportata (kg)
	603 kg

	Frână față/spate
	Disc față / Tambur spate

	Anvelope față/spate
	FATA 110/90-16
              SPATE 4.0-12

	Presiune anvelope
	2.5 bar

	Categorie vehicul
	L2e-U

	Greutate proprie
	265kg

	Dimensiuni (L×l×h)
	3150*1120*1385MM

	Far
	LED

	Display
	LCD Extra Large

	Suspensie Fata
	Telescop + Arcuri pentru suprasarcina

	Garantie 
	24 luni
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